**06-03 Bilaga**

**Checklista - Hjärtstartare**

Månatliga kontroller av hjärtstartare

Den första måndagen i varje månad kontrolleras hjärtstartaren enligt följande;

* yttre inspektion, intakt plast
* elektrod ansluten till hjärtstartaren
* datumkontroll av elektroden
* batteri – ok, bock i indikatorrutan ej kryss.
* Självtest genom långt tryck på on-knappen, samtliga indikatorlampor lyser gröna i tur och ordning.

Övrig utrustning;

* rakhyvel
* handduk

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dat/Sign | Yttre | Elektrod  Ansluten | Elektrod  Datum | Batteri  ok | Självtest  ok | Hyvel/  Handduk |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |