**02-03 Systematiskt brandskyddsarbete: Handbrandsläckare**

**Kontrollblad 01**

Kontroll 1 gång per månad

Kontrollera samtliga handbrandsläckare (4st) enligt följande schema. Bocka av en rad för varje släckare. (Punkt 06 kontrolleras en gång per år.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01: Finns på avsedd plats | 03: Är lätt åtkomlig | 05: Är utmärkt med väl synlig skylt |
| 02: Är oskadad och plomberad | 04: Är fylld och har rätt tryck | 06: Årlig service av fackman |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontroll  Datum | Signatur | Placering | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Åtgärdat Datum |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Om någon av rutorna inte bockats av åtgärda då omgående denna brist så att handbrandsläckarnas funktion säkerställs.